T05 TIPOS DE RESOLUCION

INTRODUCCIÓN

En esta guía, se realiza un control de lectura del tema T5, resoluciones de las imágenes satelitales

Seleccione la respuesta correcta: *(Puede haber más de una respuesta correcta) En determinados párrafos, tache lo que no corresponde.*

1. **Los sensores capturan información en un único rango de longitud de onda :**

a. Si

b. No

1. **En la matriz numérica de una imagen satelital, el valor 0 indica que no llega radiación y se visualiza con el color NEGRO:**

a. Si

b. No

1. **La Resolución espectral indica:**

a. El número de bandas que detecta un sensor

b. El ancho de bandas que detecta un sensor

1. **Un pixel de 5 metros tiene una mejor resolución espacial que un pixel de 10 metros:**

a. Si

b. No

1. **Para interpretar cuerpos de agua, indique cual es la banda de imagen adecuada:**

a. Banda 1

b. Banda 2

c. Banda 3

d. Banda 4

e. Banda 5

f. Banda 6