!Determianción del espesor óptimo de aislante según criterios económicos
Considerando Costo de Operación (CO) y Costo de Capital o inversión (CI)
Considerar geometría plana;

Data:
deltaT=170; !°C;
k=0.06; !W/(m*°C);
hc=2; !W/(m^2*°C);
Ht=0.0001; !USD/(W*hr);
Y=8000; !hr/año; !tiempo de opearción;
r=0.88; !Fracción del costo de inversión que se paga anualmente;
F0=20; !USD/m^2;
F1=2000; !USD/m^2;
L=1000; !m;
De=0.14139; !m Diámetro exeternod e la tubería;
A=444.1897853; !Area que debe cubrir el aislante;
Enddata

[FO] Min=CT;

[RCT] CT=CO+CI;

[RCO] CO=Q*Y*Ht;

[RCI] CI=C*A*r;

[RQ] Q=A*deltaT/(x/k+1/hc);
[RC] C= F0+F1*x;